PICOLAY Kurzreferenz (Deutsch) | Short reference (English) Set stacking parameters Stacking-Parameter einstellen Minimum contrast (0..30) Minimum-Kontrast, unterdrückt Rauschen. Narrow or widen patches Vergrößert (+) oder verkleinert (-) die Flicken, die durch Nutzung eines Minimum-Kontrasts entstehen, kann Übergänge im Stacking-Ergebnis verbessern. Filter: Smart oder 1 - 10 Definiert den Filter zur Strukturdetektion. Smart = flexibel je nach Bildbereich, oder fest eingestellt auf 1 (fein, high-pass) bis 10 (grob, low-pass) Prefer bottom or top frames (%) Bevorzugt beim Stacken obere oder untere Schichten im Bilderstapel in Prozent. Auto-align images Richtet die Bilder vor dem Stacken aus und passt die Größe an. Diese Routine sollte für Stereo-Lupen und Makro-Aufnahmen genutzt werden. Unter 'Options' kann außerdem eingestellt werden, ob auch eine evtl. Verdrehung korrigiert werden soll. Auto-enhance Automatische Erhöhung von Kontrast, Schärfe und Farbsättigung Test 4 param. sets Testet automatisch vier verschiedene Einstellungen, um anschließend die besten Parameter leichter finden zu können.

Zurück